[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# DESTROY RSVP PROXY

カテゴリー：RSVP / RSVPプロキシー

`DESTROY RSVP PROXY=proxy-name`

proxy-name: プロキシーエントリー名（1〜15文字。英数字とアンダースコアを使用可能。大文字小文字を区別しない）

RSVPプロキシーエントリーを削除する。

パラメーター

PROXY: プロキシーエントリー名

関連コマンド

CREATE RSVP PROXY
DISABLE RSVP PROXY
ENABLE RSVP PROXY
SHOW RSVP PROXY

参考

RFC1112, Host Extensions for IP Multicasting
RFC1812, Requirements for IP Version 4 Routers
RFC2205, Resource ReSerVation Protocol (RSVP) -- Version 1 Functional Specification
RFC2211, Specification of the Controlled-Load Network Element Service

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H