[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# DELETE FIREWALL POLICY PROXY

カテゴリー：ファイアウォール / アプリケーションゲートウェイ

`DELETE FIREWALL POLICY=policy PROXY=HTTP INTERFACE=interface GBLINTERFACE=interface DIRECTION=OUT
DELETE FIREWALL POLICY=policy PROXY=SMTP INTERFACE=interface GBLINTERFACE=interface DIRECTION={IN|OUT} [IP=ipadd]`

policy: ファイアウォールポリシー名（1〜15文字。英数字とアンダースコアを使用可能）
interface: IPインターフェース名（eth0、ppp0など）
ipadd: IPアドレス

ファイアウォールポリシーからアプリケーションプロキシーの設定を削除する。

パラメーター

POLICY: ファイアウォールポリシー名

PROXY: 設定を削除するアプリケーションプロキシーの種類（HTTPかSMTP）。

INTERFACE: ファイアウォールのプライベート（内部）側IPインターフェース

GBLINTERFACE: ファイアウォールのパブリック（外部）側IPインターフェース

DIRECTION: アプリケーションプロキシーを機能させる方向。ADD FIREWALL POLICY PROXYコマンドでプロキシーの設定を追加したときと同じ向きを指定すること。仕様により、HTTPプロキシーの場合はOUT、SMTPプロキシーの場合はINかOUTとなる。

IP: （SMTPプロキシーのみ）ファイアウォールのプライベート（内部）側にあるSMTPサーバーのIPアドレス。省略可。

例

``■ ファイアウォールポリシーofficeから内向きSMTPプロキシーの設定を削除する。
`DELETE FIREWALL POLICY=office PROXY=SMTP INTERFACE=vlan1 GBLINTERFACE=ppp0 DIRECTION=IN`

関連コマンド

ADD FIREWALL POLICY PROXY

参考

RFC821, SIMPLE MAIL TRANSFER PROTOCOL

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H