## CentreCOM AR550S 設定例集 2.9
##  18 ISDN経由でのPPPダイヤルアップ受け入れ（アドレス動的割り当て）
##  ルーターAのコンフィグ

ADD USER=AAA PASSWORD=PasswordA LOGIN=NO
ADD USER=BBB PASSWORD=PasswordB LOGIN=NO
ADD USER=CCC PASSWORD=PasswordC LOGIN=NO
CREATE IP POOL="KAIKAI" IP=192.168.100.1-192.168.100.127
CREATE PPP TEMPLATE=1 IDLE=60 BAP=OFF IPPOOL="KAIKAI" AUTHENTICATION=CHAP
ADD ISDN CALL=REMOTE NUMBER=0 PREC=IN INANY=ON
SET ISDN CALL=REMOTE USER=PPP
SET ISDN CALL=REMOTE PPPTEMPLATE=1
ENABLE IP
ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.10.1 MASK=255.255.255.0
