[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# RESET ETH COUNTERS

カテゴリー：インターフェース / Ethernetインターフェース

`RESET ETH[=eth-interface] COUNTERS[={COLLISION|DIAGNOSTIC|DOT3STAT|INTERFACE}]`

eth-interface: Ethernetインターフェース番号

Ethernetインターフェースの統計カウンターをリセットする。

パラメーター

ETH: Ethernetインターフェース番号。省略時はすべてのインターフェースが対象となる。

COUNTERS: 統計カウンターのカテゴリー。省略時はすべてのカテゴリーが対象となる。

備考・注意事項

MIBカウンターの値はリセットされない。

関連コマンド

SHOW ETH COUNTERS

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H