[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# DISABLE RSVP DEBUG

カテゴリー：RSVP / 一般コマンド

`DISABLE RSVP DEBUG={ALL|EVENT|PACKET|RESV|STATE} [INTERFACE={interface|DYNAMIC}]`

interface: IPインターフェース名（pppXのみ（PPPoEは除く））

RSVPモジュールのデバッグオプションを無効にする。

パラメーター

DEBUG: 無効にするデバッグオプションを指定する。ALLを指定した場合はすべてのデバッグを無効にする。EVENT（RSVPイベント）、PACKET（RSVPメッセージのパケットトレース）、RESV（帯域予約の確立、解放など）、STATE（RSVP制御ブロック）は、それぞれ各オプションのデバッグを無効にする。

INTERFACE: IPインターフェース名。指定した場合、該当インターフェースにおけるデバッグのみが無効になる。DYNAMICを指定した場合は、これ以降に作成されたダイナミックインターフェースでのデバッグが無効になる。省略時はすべてのインターフェースでのデバッグが無効になる。PPPインターフェース（PPPoEを除く）のみサポート。

関連コマンド

ENABLE RSVP DEBUG
SHOW RSVP

参考

RFC1112, Host Extensions for IP Multicasting
RFC1812, Requirements for IP Version 4 Routers
RFC2205, Resource ReSerVation Protocol (RSVP) -- Version 1 Functional Specification
RFC2211, Specification of the Controlled-Load Network Element Service

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H