[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# ADD IP TRUSTED

カテゴリー：IP / 経路制御フィルター

`ADD IP TRUSTED=ipadd`

ipadd: IPアドレス

RIPのTrusted RouterリストにIPアドレスを追加する。
Trusted Routerがひとつでも定義されている場合、リストに登録されているIPアドレスからのRIP情報だけを使用する。Trusted Routerが定義されていないときは、すべてのRIP情報を使用する。Trusted Routerは32個まで登録できる。

パラメーター

TRUSTED: Trusted RouterのIPアドレス

例

``■ 172.30.100.1からのRIP情報だけを使用する。
`ADD IP TRUSTED=172.30.100.1`

関連コマンド

ADD IP FILTER
DELETE IP FILTER
DELETE IP TRUSTED
SET IP FILTER
SHOW IP FILTER
SHOW IP TRUSTED

参考

RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H