[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SET OSPF NEIGHBOUR

カテゴリー：IP / 経路制御（OSPF）

`SET OSPF NEIGHBOUR=ipadd PRIORITY=0..255`

ipadd: IPアドレス

スタティック登録したOSPF隣接ルーターの設定パラメーターを変更する。

パラメーター

NEIGHBOUR: OSPF隣接ルーターのIPアドレス

PRIORITY: 隣接ルーターのルーター優先度。

関連コマンド

ADD OSPF NEIGHBOUR
DELETE OSPF NEIGHBOUR
SHOW OSPF NEIGHBOUR

参考

RFC2328, OSPF Version 2

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H