[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW SESSIONS

カテゴリー：運用・管理 / ターミナルサービス

`SHOW SESSIONS`

現在のログインセッション（コンソールセッション、Telnetセッション）で利用可能な5つの仮想端末セッション（他ホストへのTelnet）の状態を表示する。
セッションスロットごとに、IPアドレス（TELNET ipadd）、ホスト名（TELNET hostname）、not connected（未接続）のいずれかの情報が表示される。

入力・出力・画面例

    SecOff > show session

    Session information for Asyn 0

    session 1 connected to 192.168.10.103
    session 2 not connected
    session 3 not connected
    session 4 not connected
    session 5 not connected

関連コマンド

DISCONNECT
RECONNECT

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H