[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW FIREWALL ACCOUNTING

カテゴリー：ファイアウォール / 一般コマンド

`SHOW FIREWALL ACCOUNTING [POLICY=policy] [REVERSE=count] [TAIL=count]`

policy: ファイアウォールポリシー名（1〜15文字。英数字とアンダースコアを使用可能）
count: 個数（1〜60）

ファイアウォールのアカウンティング記録を表示する。
アカウンティングを有効にするには、ENABLE FIREWALL POLICYコマンドのACCOUNTINGオプションを使う。

パラメーター

POLICY: ファイアウォールポリシー名

REVERSE: レコードを逆順（新しい順）で表示する。数値を指定した場合、指定した数のレコードだけが表示される。

TAIL: 最新レコードだけを表示する。数値を指定した場合、指定した数のレコードだけが表示される。

入力・出力・画面例

    Manager > show firewall accounting

    Policy : mynet
    Date/Time   Event  Dir Prot  IP:Port <-> Dest IP:Port /Traffic statistics
    -------------------------------------------------------------------------------
    22 14:42:17 END    OUT UDP   172.16.28.160:2060 172.16.28.1:53
                                 Traffic out 1:66 in 1:118
    22 14:42:17 END    OUT TCP   172.16.28.160:36399 172.16.48.16:25
                                 Traffic out 13:846 in 12:967
    22 14:44:33 START  OUT UDP   192.168.10.5:65406 172.16.28.1:53
    22 14:44:33 END    OUT ICMP  192.168.10.5 172.16.28.1
                                 Traffic out 1:84 in 1:84
    22 14:44:34 END    OUT ICMP  192.168.10.5 172.16.28.1
                                 Traffic out 1:84 in 1:84
    22 14:44:35 END    OUT ICMP  192.168.10.5 172.16.28.1
                                 Traffic out 1:84 in 1:84
    22 14:44:36 END    OUT ICMP  192.168.10.5 172.16.28.1
                                 Traffic out 1:84 in 1:84
    22 14:47:16 START  OUT TCP   192.168.10.50:1031 172.16.28.5:80
    22 14:47:17 START  OUT TCP   192.168.10.50:1032 172.16.28.5:80
    22 14:47:44 END    IN  ICMP  172.16.28.180 172.16.28.160
                                 Traffic out 1:28 in 1:28
    -------------------------------------------------------------------------------

表 1
Policy | ファイアウォールポリシー名
Date/Time | 日時
Event | イベント。STARTかEND
Dir | トラフィックフローの方向。INかOUT
Prot | プロトコル。ICMP、TCP、UDPあるいはIPプロトコル番号
IP:Port | 始点IPアドレスとポート
Dest IP:Port | 終点IPアドレスとポート
Traffic statistics | 該当トラフィックフローのパケット数・オクテット数統計。「方向 パケット数:オクテット数」の形式

備考・注意事項

アカウンティング情報はログにもレベル3（INFO）で記録される。

関連コマンド

DISABLE FIREWALL POLICY
ENABLE FIREWALL POLICY
SHOW FIREWALL POLICY

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H