[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW STAR MKTTRANSFER LOG

カテゴリー：暗号・圧縮 / STAR鍵交換

`SHOW STAR MKTTRANSFER LOG`

スレーブルーターからのマスターキーテーブル転送要求を表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show star mkttransfer log

    Star Master Key Table transfer request log:
    Serial Number  StarID User UserID   State     Time     Date        Requests
    ------------------------------------------------------------------------------
    41849368            0  PPP        0 RECEIVED  16:22:27 08-Nov-2001          8
    ------------------------------------------------------------------------------

    Manager > show star mkttransfer log

    Star Master Key Table transfer request log:
    Serial Number  StarID User UserID   State     Time     Date        Requests
    ------------------------------------------------------------------------------
    41849368            0  PPP        0 SENDING   16:22:27 08-Nov-2001         48
    ------------------------------------------------------------------------------

    Manager > show star mkttransfer log

    Star Master Key Table transfer request log:
    Serial Number  StarID User UserID   State     Time     Date        Requests
    ------------------------------------------------------------------------------
    41849368            0  PPP        0 COMPLETED 16:22:27 08-Nov-2001         48
    ------------------------------------------------------------------------------

表 1
Serial Number | マスターキーテーブルを要求しているルーターのシリアル番号
StarID | STARエンティティー番号
User | 要求を受信したチャンネルのユーザーモジュール
UserID | 要求を受信したチャンネルのユーザーモジュールID
State | マスターキーテーブル転送要求の状態。RECEIVED（転送要求を受信）、BADKEY、SENDING（転送中）、FAILED、COMPLETED（転送完了）のいずれか
Time | 最初の転送要求を受信した時刻
Date | 最初の転送要求を受信した日付
Requests | 同一の転送要求を受信した回数

関連コマンド

CREATE STAR
DESTROY STAR
DISABLE STAR DEBUGGING
ENABLE STAR DEBUGGING
ENABLE STAR MKTTRANSFER
SET STAR
SHOW STAR
SHOW STAR COUNTERS
SHOW STAR NETKEY

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H