[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# DELETE DVMRP INTERFACE

カテゴリー：IPマルチキャスト / DVMRP

`DELETE DVMRP INTERFACE=interface`

interface: IPインターフェース名（eth0、ppp0など）

指定したインターフェースでDVMRP（Distance Vector Multicast Routing Protocol）を無効にする。
該当インターフェース経由で学習した経路情報はすべて削除される。

パラメーター

INTERFACE: IPインターフェース名

関連コマンド

ADD DVMRP INTERFACE
DISABLE DVMRP
RESET DVMRP INTERFACE
SHOW DVMRP

参考

draft-ietf-idmr-dvmrp-v3-10

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H