[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# CREATE TDM

カテゴリー：専用線 / 一般コマンド

`CREATE TDM GROUP=group-name INTERFACE=interface SLOTS=slot-list`

group-name: TDMグループ名（1〜15文字。任意の印刷可能文字を使用可能）
interface: BRI、PRIインターフェース名（bri0、pri0など）
slot-list: タイムスロット（スロット番号1〜31の組み合わせ。カンマ、ハイフンによる複数指定が可能）

BRIまたはPRIインターフェース上にTDMグループを作成する。
TDMグループは、専用線接続に使用するタイムスロットを指定するもの。スロットは回線速度に応じて指定する。1スロットは64Kbpsに相当。作成したTDMグループは、上位（データリンク層）モジュールからは物理回線として扱われる。

パラメーター

GROUP: TDMグループ名

INTERFACE: BRIまたはPRIインターフェース名。これらのインターフェースは、TDMモードに設定されていなくてはならない。インターフェースの動作モードは、SET BRIコマンド、SET PRIコマンドで変更することができる。

SLOTS: 使用するタイムスロットを指定する。カンマ、ハイフンを使って範囲指定や複数指定が可能

例

``■ BRI0インターフェース上にTDMグループ「office」を作成する。128K専用線に接続するため、スロット1、2（B1、B2）の両方を割り当てる。
`CREATE TDM GROUP=office INTERFACE=bri0 SLOTS=1-2`

関連コマンド

ADD TDM
DELETE TDM
DESTROY TDM
PURGE TDM
SHOW TDM

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H