[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# DISABLE FRAMERELAY DEBUG

カテゴリー：フレームリレー / フレームリレーインターフェース

`DISABLE FRAMERELAY=fr-interface DEBUG={ALL|CLLMPKT|LMISTATE|LMIPKT|UTILISATION}`

fr-interface: フレームリレーインターフェース番号（0〜63）

フレームリレーインターフェースのデバッグオプションを無効にする。

パラメーター

FRAMERELAY: フレームリレーインターフェース番号

DEBUG: デバッグモード。デバッグ対象の機能カテゴリーを指定する。ALLはすべてのデバッグを示す。ほかに、CLLMPKT（受信したCLLMパケットの表示）、LMISTATE（LMIパケット受信によるLMIの状態変化を表示）、LMIPKT（送受信したLMIパケットを表示）、UTILISATION（DLCごと、およびインターフェース全体の帯域使用率（毎秒））がある。

関連コマンド

DISABLE FRAMERELAY
DISABLE FRAMERELAY DLC DEBUG
DISABLE FRAMERELAY LI DEBUG
ENABLE FRAMERELAY
ENABLE FRAMERELAY DEBUG
ENABLE FRAMERELAY DLC DEBUG
ENABLE FRAMERELAY LI DEBUG
SHOW FRAMERELAY

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H