[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW FIREWALL SESSION

カテゴリー：ファイアウォール / ファイアウォールセッション

`SHOW FIREWALL SESSION[=session-id] [POLICY=policy] [COUNTER] [PORT={port[-port]|port-name}] [PROTOCOL={protocol|ALL|ICMP|GRE|EGP|OSPF|SA|TCP|UDP|ESP}] [SUMMARY]`

session-id: セッションID
policy: ファイアウォールポリシー名（1〜15文字。英数字とアンダースコアを使用可能）
port: TCP/UDPポート番号（0〜65535）
port-name: サービス名
protocol: IPプロトコル番号（0〜255）

ファイアウォールを介して行われている通信セッションの一覧を表示する。

パラメーター

SESSION: セッションID。省略時はすべてのセッションが表示される。

POLICY: ファイアウォールポリシー名

COUNTER: 各セッションの統計情報を表示する。

PORT: TCP/UDPポート番号またはサービス名。ハイフン区切りで範囲指定が可能。指定時は、該当ポート/サービスを使用するセッションだけが表示される。

PROTOCOL: IPプロトコル。指定時は該当プロトコルのセッションだけが表示される。

SUMMARY: サマリー情報を表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show firewall session

    Policy : ips_pass
    Current Sessions
    -------------------------------------------------------------------------------
    2e82 ESP   IP: 192.168.100.254:2749543927 Rem IP: 200.1.1.1:2749543927
           Gbl IP: 150.100.100.100:1441824829 Gbl Rem IP: 200.1.1.1:1441824829
         ESP state ............................ established
         Start time ........................... 17:23:44 16-Mar-2010
         Seconds to deletion .................. 1194
    -------------------------------------------------------------------------------

    Manager >  show firewall session counter

    Policy : net
    Current Sessions
    -------------------------------------------------------------------------------
    fb3b UDP      IP: 192.168.10.100:64505      Remote IP: 172.17.28.1:53
              Gbl IP: 172.17.28.185:64315   Gbl Remote IP: 172.17.28.1:53
         Packets from private IP .............. 1
         Octets from private IP ............... 75
         Packets to private IP ................ 1
         Octets to private IP ................. 152
         Start time ........................... 17:35:09 07-Mar-2002
         Seconds to deletion .................. 282
    5e9e TCP      IP: 192.168.10.100:65484      Remote IP: 172.29.28.103:22
              Gbl IP: 172.17.28.185:24222   Gbl Remote IP: 172.29.28.103:22
         Packets from private IP .............. 12
         Octets from private IP ............... 1123
         Packets to private IP ................ 11
         Octets to private IP ................. 1176
         TCP state ............................ established
         Start time ........................... 17:35:17 07-Mar-2002
         Seconds to deletion .................. 3594
    28c7 TCP      IP: 192.168.10.100:65485      Remote IP: 172.29.28.103:22
              Gbl IP: 172.17.28.185:10439   Gbl Remote IP: 172.29.28.103:22
         Packets from private IP .............. 11
         Octets from private IP ............... 859
         Packets to private IP ................ 9
         Octets to private IP ................. 840
         TCP state ............................ timeWait
         Start time ........................... 17:35:09 07-Mar-2002
         Seconds to deletion .................. 282
    -------------------------------------------------------------------------------

表 1
Policy | ファイアウォールポリシー名
hex-num | セッションID
TCP/UDP/number | IPプロトコル（TCP、UDP、IPプロトコル番号のいずれか）
IP | 外向きパケットでは始点IPアドレス:ポート、内向きパケットでは終点IPアドレス:ポート。いずれもPRIVATEインターフェース側で見たアドレス
Remote IP | 外向きパケットでは終点IPアドレス:ポート、内向きパケットでは始点IPアドレス:ポート。いずれもPRIVATEインターフェース側で見たアドレス
Gbl IP | 外向きパケットでは始点IPアドレス:ポート、内向きパケットでは終点IPアドレス:ポート。いずれもPUBLICインターフェース側で見たアドレス
Gbl Remote IP | 外向きパケットでは終点IPアドレス:ポート、内向きパケットでは始点IPアドレス:ポート。いずれもPUBLICインターフェース側で見たアドレス
Packets from private IP | 内部（PRIVATE）から外部（PUBLIC）に転送されたパケットの数
Octets from private IP | 内部から外部に転送されたオクテット数
Packets to private IP | 外部から内部に転送されたパケットの数
Octets to private IP | 外部から内部に転送されたオクテット数
TCP state | TCPセッションの状態。free、closed、listen、synSent、synReceived、established、finWait1、finWait2、closeWait、lastAck、closing、timeWait、deleteTCB、synSent、synReceived、RADIUS queryのいずれか
ESP state | ESPセッションの状態。Initialised、established のいずれか
Start time | セッション開始日時
Seconds to deletion | セッション削除までの残り時間（秒）

関連コマンド

DELETE FIREWALL SESSION
SHOW FIREWALL EVENT
SHOW FIREWALL POLICY

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H