[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# ENABLE BRI DEBUG

カテゴリー：インターフェース / BRIインターフェース

`ENABLE BRI[=bri-interface] DEBUG[={ERRORS|INDICATIONS|STATES|EVENTS|ALL}]`

bri-interface: BRIインターフェース番号

BRIインターフェースのデバッグオプションを有効にする。

パラメーター

BRI: BRIインターフェース番号。省略時はすべてのBRIインターフェースが対象となる。

DEBUG: 有効にするデバッグオプション。省略時はすべてのデバッグオプションが有効になる。

表 1：BRIインターフェースのデバッグオプション
Errors | BRIソフトウェアモジュールの内部エラー
Indications | レイヤー1から上位レイヤーへの状態表示
States | レイヤー1の状態遷移
Events | レイヤー1に対するイベント
All | すべてのデバッグオプション

備考・注意事項

本コマンドは、トラブルシューティング時など、内部情報の確認が必要な場合を想定したものですので、ご使用に際しては弊社技術担当にご相談ください。

関連コマンド

DISABLE BRI DEBUG
SHOW BRI DEBUG

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H