[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW IP HOST

カテゴリー：IP / 名前解決

`SHOW IP HOST`

IPホストテーブルの内容を表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show ip host

      IP Address         Host Name
    ------------------------------------------------------------------------------
      192.168.10.1       bulbul
      192.168.10.2       hiyo
      192.168.10.4       suzuta
      192.168.10.5       orange
      192.168.10.6       shiro
      192.168.10.7       konyanko
      192.168.10.8       mikeo
      192.168.10.10      usako
      192.168.10.11      wagtail
      192.168.10.12      shirokuro
    ------------------------------------------------------------------------------

表 1
IP Address | IPアドレス
Host name | ホスト名

関連コマンド

ADD IP DNS
ADD IP HOST
DELETE IP DNS
DELETE IP HOST
DISABLE IP DNSRELAY
ENABLE IP DNSRELAY
PING
SET IP DNS
SET IP DNS CACHE
SET IP HOST
SHOW IP DNS
SHOW IP DNS CACHE
TELNET

参考

RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H