[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# RESET WANLB RESOURCE

カテゴリー：WANロードバランス / 一般コマンド

`RESET WANLB RESOURCE={ALL|interface} [COUNTER]`

interface: IPインターフェース名（ethX、pppX）

指定したIPインターフェースのWANロードバランス機能における状態をリセットする。
具体的には下記の動作を行う。
1. 該当インターフェースに関連するWANLBセッションを削除（COUNTERオプション未指定時のみ）
2. 該当インターフェースに関連するカウンターをクリア

パラメーター

RESOURCE: WAN側IPインターフェース。指定できるのは、Ethernetインターフェース（ethX）とPPPインターフェース（pppX）のみ。

COUNTER: インターフェースの統計カウンターだけをリセットするときに指定する。

備考・注意事項

インターフェースをWAN ロードバランスの対象から無効とした状態でRESET WANLB
RESOURCE コマンドを実行すると、該当インターフェースがWAN ロードバランスの対象と
して有効になる。

関連コマンド

ADD WANLB RESOURCE
DELETE WANLB RESOURCE
DISABLE WANLB RESOURCE
SET WANLB RESOURCE
SHOW WANLB RESOURCE
SHOW WANLB SESSION

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H