[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW PRI CONFIGURATION

カテゴリー：インターフェース / PRIインターフェース

`SHOW PRI[=pri-interface] CONFIGURATION`

pri-interface: PRIインターフェース番号

PRIインターフェース上のチャンネルにアタッチされている上位モジュールの情報を表示する。

パラメーター

PRI: PRIインターフェース番号

入力・出力・画面例

    Manager > show pri=0 configuration

    Configuration for PRI instance 0:

      Channel 1:   Slots: 1-8
    Module ...................... PPP
    Module instance identifier .. 00000000
    Bandwidth ................... 512 kbits/s

      Unused slots: 9-24

表 1
Channel | チャンネル識別子
Slot | チャンネルに割り当てられているタイムスロット
Module | チャンネルにアタッチされている上位モジュール名
Module instance identifier | チャンネル番号と上位モジュールのインスタンスを関連付けるための識別子
Bandwidth | チャンネルの実効帯域
Unused slots | チャンネルに割り当てられていない未使用タイムスロット

関連コマンド

SHOW PRI COUNTER
SHOW PRI STATE

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H