[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# ENABLE PORTAUTH DEBUG

カテゴリー：運用・管理 / ポート認証

`ENABLE PORTAUTH[={8021X|MACBASED}] DEBUG={ALL|PACKET|STATE} PORT={eth-port|port-list|ALL}`

eth-port: ETHインターフェース名（eth0のように指定）
port-list: スイッチポート番号（1〜。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能)

指定ポートで、ポート認証機能（802.1X認証またはMACベース認証）のデバッグを有効にする。デフォルトは全ポート無効。

パラメーター

PORTAUTH: 認証メカニズム。8021X（802.1X認証）、MACBASED（MACベース認証）から選択する。省略時は8021Xと見なされる。

DEBUG: デバッグオプション。ALL（すべて）、PACKET（パケット送受信）、STATE（状態遷移）から選択する。PACKETは、PORTAUTHに8021Xを指定したときだけ有効。

PORT: ポート

備考・注意事項

本コマンドは、トラブルシューティング時など、内部情報の確認が必要な場合を想定したものですので、ご使用に際しては弊社技術担当にご相談ください。

関連コマンド

DISABLE PORTAUTH DEBUG
ENABLE PORTAUTH
ENABLE PORTAUTH PORT
SHOW PORTAUTH PORT

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H