[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# RESET FRAMERELAY DLC

カテゴリー：フレームリレー / DLC

`RESET FRAMERELAY=fr-interface DLC=dlci`

fr-interface: フレームリレーインターフェース番号（0〜63）
dlci: DLCI（0〜1023）

DLCをリセットする。

パラメーター

FRAMERELAY: フレームリレーインターフェース番号

DLC: フレームリレー論理パス番号（DLCI）

関連コマンド

ADD FRAMERELAY DLC
DELETE FRAMERELAY DLC
DISABLE FRAMERELAY
DISABLE FRAMERELAY DLC
ENABLE FRAMERELAY
ENABLE FRAMERELAY DLC
SET FRAMERELAY
SHOW FRAMERELAY

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H