[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# DELETE IP ROUTE FILTER

カテゴリー：IP / 経路制御フィルター

`DELETE IP ROUTE FILTER=entry-id`

entry-id: エントリー番号（1〜100）

IPルートフィルターリストから指定したフィルターエントリーを削除する。
フィルターエントリーの番号は可変なので、必ずSHOW IP ROUTE FILTERコマンドで確認してから指定すること。エントリーを削除すると、後続のエントリー番号が1つずつ前にずれるので注意。

パラメーター

FILTER: フィルターエントリー番号。この番号は可変なので、必ずSHOW IP ROUTE FILTERコマンドで確認してから指定すること（Ent.フィールド）。

関連コマンド

ADD IP ROUTE FILTER
SET IP ROUTE FILTER
SHOW IP ROUTE FILTER

参考

RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H