[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# ENABLE BGP AUTOSUMMARY

カテゴリー：IP / 経路制御（BGP-4）

`ENABLE BGP AUTOSUMMARY`

経路情報の自動集約機能を有効にする。デフォルトは無効。
自動集約機能が有効のときは、自ら生成もしくは取り込んだ複数の経路をクラスフルなネットワーク（クラスA、B、Cネットワーク）に集約した上で通知する。

関連コマンド

DISABLE BGP AUTOSUMMARY

参考

RFC1771, A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)
RFC1772, Application of the Border Gateway Protocol in the Internet
RFC1930, Guidelines for creation, selection, and registration of an Autonomous System (AS)
RFC1997, BGP Communities Attribute
RFC2385, Protection of BGP Sessions via the TCP MD5 Signature Option
RFC2439, BGP Route Flap Damping
RFC2796, BGP Route Reflection - An Alternative to Full Mesh IBGP
RFC2842, Capabilities Advertisement with BGP-4
RFC2918, Route Refresh Capability for BGP-4
RFC3065, Autonomous System Confederations for BGP

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H