[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# ADD USER RSO

カテゴリー：運用・管理 / セキュリティー

`ADD USER RSO IP=ipadd [MASK=ipadd]`

ipadd: IPアドレスまたはネットマスク

セキュリティーモード時にSecurity Officer権限でTelnetログインできるホストのIPアドレス（RSOアドレス。RSO=Remote Security Officer）を設定する。
ネットマスクによる範囲指定も可能。セキュリティーモードでは、本コマンドで指定したアドレス範囲外からはSecurity Officer権限でのTelnetログインができない。

パラメーター

IP: RSOアドレスのベースアドレスを指定する。

MASK: ベースアドレスに対するネットマスク値を指定する。省略時は、255.255.255.255（単一ホスト）を指定したものとみなされる。

例

``■ ホスト172.16.10.6をRemote Security Officerとして設定する
`ADD USER RSO IP=172.16.10.6
` ■ ネットワーク192.168.200.0/24上の全ホストをRemote Security Officerとして設定する
`ADD USER RSO IP=192.168.200.0 MASK=255.255.255.0
` ■ 全ホストをRemote Security Officerとして設定する
`ADD USER RSO IP=0.0.0.0 MASK=0.0.0.0`

備考・注意事項

IPパラメーターに0.0.0.0、MASKパラメーターに0.0.0.0を設定すると、インターネット上の不定グローバルIPからTelnetログインすることができるが、高レベルのセキュリティーを保つことができないので注意が必要。

関連コマンド

DELETE USER RSO
DISABLE SYSTEM SECURITY_MODE
DISABLE USER RSO
ENABLE SYSTEM SECURITY_MODE
ENABLE USER RSO
SHOW USER RSO

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H