[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# DELETE OSPF AREA

カテゴリー：IP / 経路制御（OSPF）

`DELETE OSPF AREA={BACKBONE|area-number}`

area-number: OSPFエリアID（a.b.c.dの形式）

OSPFエリアを削除する。

パラメーター

AREA: エリアID。バックボーンエリア（0.0.0.0）はキーワード「BACKBONE」で指定することもできる

関連コマンド

ADD OSPF AREA
ADD OSPF RANGE
DELETE OSPF RANGE
SET OSPF AREA
SET OSPF RANGE
SHOW OSPF AREA
SHOW OSPF RANGE

参考

RFC2328, OSPF Version 2

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H