[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW UPNP COUNTER

カテゴリー：ファイアウォール / UPnP

`SHOW UPNP COUNTER`

UPnP（Universal Plug and Play）モジュールの統計カウンターを表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show upnp counter

    UPnP Counters
    -------------------------------------------------------------------------------

    UDP
      inDatagrams ..................... 0       outDatagrams .................... 0
      inMcastDatagrams ................ 0       outMcastDatagrams .............. 10
      inUcastDatagrams ................ 0       outUcastDatagrams ............... 0
      inDatagramsDropped .............. 0

    HTTP
      httpReqs ........................ 0       httpResps ....................... 0
      httpReqsRefused ................. 0       httpRespsFailed ................. 0

    Discovery
      mSearchReqs ..................... 0       mSearchResps .................... 0
      mSearchReqsErrors ............... 0       notifyAliveMsgs ................ 10
                                                notifyByebyeMsgs ................ 0

    Description
      descReqs ........................ 0       descResps ....................... 0
      deviceDescReqs .................. 0       deviceDescResps ................. 0
      serviceDescReqs ................. 0       serviceDescResps ................ 0
      descErrors ...................... 0

    Control
      actionReqs ...................... 0       actionResps ..................... 0
      actionErrors .................... 0

    Eventing
      subscrReqs ...................... 0       subscrResps ..................... 0
      newSubscrReqs ................... 0       eventsNotified .................. 0
      renewSubscrReqs ................. 0
      cancelSubscrReqs ................ 0
      subscrErrors .................... 0
    -------------------------------------------------------------------------------

表 1
UDPセクション | UDPカウンター
inDatagrams | UDPパケット受信総数
inMcastDatagrams | マルチキャストUDPパケット受信数
inUcastDatagrams | ユニキャストUDPパケット受信数
inDatagramsDropped | UDPパケット破棄数
outDatagrams | UDPパケット送信総数
outMcastDatagrams | マルチキャストUDPパケット送信数
outUcastDatagrams | ユニキャストUDPパケット送信数
HTTPセクション | HTTPカウンター
httpReqs | HTTPリクエスト受信数
httpReqsRefused | HTTPリクエスト拒否数
httpResps | HTTPレスポンス送信数
httpRespsFailed | HTTPレスポンス失敗数
Discoveryセクション | Discoveryフェーズカウンター
mSearchReqs | M-Searchリクエスト受信数
mSearchReqsErrors | エラーを含むM-Searchリクエスト受信数
mSearchResps | M-Searchレスポンス送信数
notifyAliveMsgs | notify aliveメッセージ送信数
notifyByebyeMsgs | notify byebyeメッセージ送信数
Descriptionセクション | Descriptionフェーズカウンター
descReqs | Descriptionリクエスト総数
deviceDescReqs | Device Descriptionリクエスト総数
serviceDescReqs | Service Descriptionリクエスト総数
descErrors | エラーを含むDescriptionリクエスト受信数
descResps | Descriptionレスポンス送信数
deviceDescResps | Device Description送信数
serviceDescResps | Service Description送信数
Controlセクション | Controlフェーズカウンター
actionReqs | Actionリクエスト受信総数
actionErrors | エラーを含むActionリクエスト受信数
actionResps | Actionレスポンス送信数
Eventingセクション | Eventingフェーズカウンター
subscrReqs | Subscriptionリクエスト受信総数
newSubscrReqs | 新規Subscriptionリクエスト受信数
renewSubscrReqs | 更新Subscriptionリクエスト受信数
cancelSubscrReqs | 取消Subscriptionリクエスト受信数
subscrErrors | エラーを含むSubscriptionリクエスト受信数
subscrResps | Subscriptionレスポンス送信数
eventsNotified | Event Notification総数

関連コマンド

DISABLE UPNP
ENABLE UPNP

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H