[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW FLASH

カテゴリー：運用・管理 / 記憶装置とファイルシステム

`SHOW FLASH`

フラッシュファイルシステム（FFS）に関する情報を表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show flash

    FFS info:
    global operation ...... none
    flash autowrite ....... disabled
    compaction count ...... 35
    est compaction time ... 336 seconds
    files .................  14606960 bytes  (22 files)
    garbage ...............      1600 bytes
    free ..................    989008 bytes
    required free block ...    131072 bytes
    total .................  15728640 bytes

    diagnostic counters:
    event      successes        failures
    --------------------------------------
    get                0              0
    open               0              0
    read           35103              0
    close          10763              0
    complete          31              0
    write         473572              0
    create            31              0
    put                1              0
    delete            10              0
    check             34              0
    erase            112              0
    compact            1              0
    verify             0              0
    --------------------------------------

表 1
global operation | フラッシュに対して実行中の処理。none、restarting、erasing、compacting、verifyingのいずれか
compaction count | 全消去後のコンパクション実行回数
est compaction time | 現時点におけるコンパクションの推定所要時間
files | ファイルが使用している容量
garbage | 削除されたファイルが使用している容量
free | 未使用容量
required free block | 必要最小ブロックサイズ
total | フラッシュの総容量
diagnostic counters | 各種FFSオペレーションの成功/失敗回数

関連コマンド

ACTIVATE FLASH COMPACTION
SHOW FLASH PHYSICAL

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H