[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# DELETE FIREWALL MONITOR

カテゴリー：ファイアウォール / 一般コマンド

`DELETE FIREWALL MONITOR=monitor-id`

monitor-id: モニターID（1〜65535）

ファイアウォールセッションモニタリングの対象アドレスを除外する。

パラメーター

MONITOR: モニターID（設定の識別子）

関連コマンド

ADD FIREWALL MONITOR
DISABLE FIREWALL MONITOR
ENABLE FIREWALL MONITOR
SET FIREWALL MONITOR
SHOW FIREWALL MONITOR
SHOW FIREWALL SESSION

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H