[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW FIREWALL POLICY LIMITRULE

カテゴリー：ファイアウォール / フィルタールール

`SHOW FIREWALL POLICY=policy LIMITRULE[=rule-id[-rule-id]] [DETAIL]`

policy: ファイアウォールポリシー名（1〜15文字。英数字とアンダースコアを使用可能）
rule-id: ルール番号（1〜4294967295）

ファイアウォールポリシーのリミットルール（ファイアウォールセッション数の制限）についての情報を表示する。

パラメーター

POLICY: リミットルールを表示するファイアーウォールポリシー名。

LIMITRULE: リミットルールのID。1-4294967295が設定可能。省略すると、指定したファイアウォールポリシーのすべてのリミットルールが表示される。

DETAIL: 詳細な情報を表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show firewall policy limitrule

    Policy=AT_Field
    -----------------------------------------------------------
      Limitrule 1
    -----------------------------------------------------------
        Interface ................... vlan2
        IP .......................... all
        GBL Remote IP ............... all
        Source IP Limit ............. 12
      Limitrule 2
    -----------------------------------------------------------
        Interface ................... all
        IP .......................... all
        GBL Remote IP ............... all
        Source IP Limit ............. 30

    Manager > show firewall policy limitrule detail

    Policy=Nerv_office
    -----------------------------------------------------------
      Limitrule 1
    -----------------------------------------------------------
        Interface ................... vlan1
        IP .......................... 202.36.164.113
        GBL Remote IP ............... all
        Source IP Limit ............. 1
    -----------------------------------------------------------
          Per Source IP Count
          Source IP Address           Active Sessions
          202.36.164.113 ............ 1
    -----------------------------------------------------------
      Limitrule 2
    -----------------------------------------------------------
        Interface ................... all
        IP .......................... all
        GBL Remote IP ............... all
        Source IP Limit ............. 12
    -----------------------------------------------------------
          Per Source IP Count
          Source IP Address           Active Sessions
          101.111.12.13 ............. 5
          101.111.12.1 .............. 12
          202.36.164.113 ............ 1

表 1
Policy | ファイアウォールポリシー名
Limitrule | リミットルールのID
Interface | リミットルールが適用されているインターフェース
IP | リミットルールの対象となるPrivate側のIPアドレス
GBL Remote IP | リミットルールの対象となるPublic側のIPアドレス
Source IP Limit | ソースアドレスごとのセッションの上限値
Per Source IP Count | リミットルールが適用されたセッションのデバイス単位での集計
Source IP Address | セッションを開始したデバイスのIPアドレス
Active Sessions | デバイスによって開始された、現在アクティブなセッションの数

関連コマンド

ADD FIREWALL POLICY LIMITRULE
DELETE FIREWALL POLICY LIMITRULE
SET FIREWALL POLICY LIMITRULE

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H