[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SET PKI CERTIFICATE

カテゴリー：PKI / 証明書データベース

`SET PKI CERTIFICATE=cert-name [TRUSTED={TRUE|FALSE|YES|NO|ON|OFF}] [TYPE={CA|SELF|ENDENTITY|EE}]`

cert-name: 証明書名（1〜24文字。空白を含む場合はダブルクォートで囲む）

証明書データベースに登録されている公開鍵証明書の信頼レベルを変更する。

パラメーター

CERTIFICATE: 証明書の名前。ADD PKI CERTIFICATEコマンドで指定したもの

TRUSTED: 証明書の信頼レベル。TRUE（YES、ONも同じ）は信頼する、FALSE（NO、OFFも同じ）は信頼しない。ADD PKI CERTIFICATEコマンドで証明書をデータベースに登録するときに、TRUSTED=TRUEを指定しなかった場合、SHOW PKI CERTIFICATEコマンドで指紋（fingerprint）をはじめとする証明書の内容を確認してから、本コマンドでTRUSTED=TRUEを指定して証明書を信頼できるものとして設定する。

TYPE: 証明書の種類。CA（CA証明書）、SELF（ルーター自身の証明書）、EEまたはENDENTITY（他のエンドエンティティーの証明書）から選択する。デフォルトはENDENTITY

関連コマンド

ADD PKI CERTIFICATE
DELETE PKI CERTIFICATE
SHOW PKI CERTIFICATE

参考

RFC1779, A String Representation of Distinguished Names
RFC2459, Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and CRL Profile

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H