[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW RSVP PROXY COUNTER

カテゴリー：RSVP / RSVPプロキシー

`SHOW RSVP PROXY COUNTER`

RSVPプロキシーエージェントの統計カウンターを表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show rsvp proxy counter
    RSVP proxy counters

    Enabled PATH entries ...... 1           Enabled RESV entries ...... 3
    Disabled PATH entries ..... 0           Disabled RESV entries ..... 0

    Current PATH sessions ..... 3           Current RESV sessions ..... 2
    Total PATH sessions ....... 234         Total RESV sessions ....... 324

表 1
Enabled PATH entries | 有効な送信側プロキシーエントリー数
Disabled PATH entries | 無効な送信側プロキシーエントリー数
Current PATH sessions | アクティブな送信側プロキシーセッション数
Total PATH sessions | 本ルーターが開始した送信側プロキシーセッション数
Enabled RESV entries | 有効な受信側プロキシーエントリー数
Disabled RESV entries | 無効な受信側プロキシーエントリー数
Current RESV sessions | アクティブな受信側プロキシーセッション数
Total RESV sessions | 本ルーターが開始した受信側プロキシーセッション数

関連コマンド

CREATE RSVP PROXY
CREATE RSVP PROXY
DESTROY RSVP PROXY
DISABLE RSVP PROXY
ENABLE RSVP PROXY
SET RSVP PROXY
SHOW RSVP PROXY

参考

RFC1112, Host Extensions for IP Multicasting
RFC1812, Requirements for IP Version 4 Routers
RFC2205, Resource ReSerVation Protocol (RSVP) -- Version 1 Functional Specification
RFC2211, Specification of the Controlled-Load Network Element Service

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H