[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW CONFIG

カテゴリー：運用・管理 / コンフィグレーション

`SHOW CONFIG [DYNAMIC[=module-name]]`

module-name: モジュール名

起動時設定ファイル名を表示する。また、DYNAMICオプションを指定した場合は、現在の設定内容（メモリー上の設定内容）を設定ファイルと同じ形式で表示する。

パラメーター

DYNAMIC: 現在の設定内容を設定スクリプトの形式で表示する。モジュール名を指定した場合（例：SHOW CONFIG DYNAMIC=IP）は、該当モジュールの設定だけが表示される。

入力・出力・画面例

    Manager > show config

    Boot configuration file: flash:ispfw.cfg (exists)
    Current configuration: flash:ispfw.cfg

    Manager > show config dynamic=firewall

    #
    # FIREWALL configuration
    #
    enable firewall
    create firewall policy="net"
    disable firewall policy="net" identproxy
    enable firewall policy="net" log=inal,inde
    enable firewall policy="net" icmp_f=all
    add firewall policy="net" int=vlan1 type=private
    add firewall policy="net" int=ppp0 type=public
    add firewall poli="net" nat=enhanced int=vlan1 gblin=ppp0

表 1
Boot configuration file | 起動時設定ファイル名（かっこ内は該当ファイルが存在しているかどうか）。起動時設定ファイルが設定されていないときは、「Not set」と表示される
Current Configuration | 最後の（再）起動時に読み込んだ設定ファイル名

関連コマンド

CREATE CONFIG
RESTART
SET CONFIG

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H