[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# DELETE IGMP FILTER

カテゴリー：IPマルチキャスト / IGMP

`DELETE IGMP FILTER=filter-id ENTRY={1..65535|ALL}`

filter-id: フィルター番号（1〜99）。

IGMPフィルターからエントリー（ルール）を削除する。

パラメーター

FILTER: フィルター番号（1〜99）。

ENTRY: エントリー番号（1〜65535）。ALLを指定した場合は、該当フィルターのすべてのエントリーが削除される。

関連コマンド

ADD IGMP FILTER
CREATE IGMP FILTER
DESTROY IGMP FILTER
SET IGMP FILTER
SET SWITCH PORT
SHOW IGMP FILTER
SHOW SWITCH PORT

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H