[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW IPV6 ROUTE PREFERENCE

カテゴリー：IPv6 / 経路制御（スタティック）

`SHOW IPV6 ROUTE PREFERENCE`

経路制御プロトコルによって学習した経路の優先度（preference）を表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show ipv6 route preference

    IPv6 Route Preference
    --------------------------------------------------------------------------------
     Protocol                            Preference
    -------------------------------------------------------------------------------
     RIP ............................... 100 (default)
    --------------------------------------------------------------------------------

表 1
Protocol | 経路種別。詳細はSET IPV6 ROUTE PREFERENCEコマンドの表を参照
Preference | 経路選択時の優先度。デフォルト値のときは「(default)」と表示される、

関連コマンド

SET IPV6 ROUTE PREFERENCE

参考

RFC2080, RIPng for IPv6
RFC2460, Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification
RFC2461, Neighbor Discovery for IP Version 6 (IPv6)
RFC2462, IPv6 Stateless Address Autoconfiguration
RFC2463, Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H