[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SET FIREWALL POLICY LIMITRULE

カテゴリー：ファイアウォール / フィルタールール

`SET FIREWALL POLICY=policy LIMITRULE=rule-id [SRCIPLIMIT=0..10000] [INTERFACE=interface] [GBLREMOTEIP=ipadd[-ipadd]] [IP=ipadd[-ipadd]]`

policy: ファイアウォールポリシー名（1〜15文字。英数字とアンダースコアを使用可能）
rule-id: ルール番号（1〜4294967295）
interface: IPインターフェース名（eth0、ppp0など）
ipadd: IPアドレス

ファイアウォールポリシーのリミットルール（ファイアウォールセッション数の制限）の設定を変更する。

パラメーター

POLICY: リミットルールを変更するファイアーウォールポリシー名。

LIMITRULE: リミットルールのID。1-4294967295が設定可能。

SRCIPLIMIT: ソースアドレスごとのセッションの上限値。

INTERFACE: リミットルールを適用するインターフェース。本パラメータを指定しない場合はすべてのインターフェースに適用される。なお、設定されるインターフェースはFirewall Policyに所属している必要がある。

IP: リミットルールの対象となるPrivate側のIPアドレス。レンジ指定も可能。デフォルトはすべてのIP(Any)

GBLREMOTEIP: リミットルールの対象となるPublic側のIPアドレス。レンジ指定も可能。デフォルトはすべてのIP(Any)

関連コマンド

ADD FIREWALL POLICY LIMITRULE
DELETE FIREWALL POLICY LIMITRULE
SHOW FIREWALL POLICY LIMITRULE

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H