[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# ENABLE PORTAUTH

カテゴリー：運用・管理 / ポート認証

`ENABLE PORTAUTH[={8021X|MACBASED}]`

ポート認証機能（802.1X認証またはMACベース認証）を有効にする。デフォルトはどちらも無効。
ポート認証を使用するためには、個々のスイッチポートでもポート認証機能を有効にする必要がある（ENABLE PORTAUTH PORTコマンド）。

パラメーター

PORTAUTH: 認証メカニズム。8021X（802.1X認証）、MACBASED（MACベース認証）から選択する。省略時は8021Xと見なされる。

関連コマンド

DISABLE PORTAUTH
DISABLE PORTAUTH PORT
ENABLE PORTAUTH PORT
SHOW PORTAUTH PORT
SHOW PORTAUTH PORT MULTISUPPLICANT

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H