[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SET ENCO DHPADDING

カテゴリー：暗号・圧縮 / 一般コマンド

`SET ENCO DHPADDING={ON|OFF}`

Diffie Hellman鍵交換アルゴリズムにおける鍵の計算方式を変更する。

パラメーター

DHPADDING: 鍵の計算方式。ONを指定した場合は、計算方式を他社製IPsec機器とあわせる。OFFを指定した場合は、計算方式を従来のARルーターとあわせる。他社製IPsec機器との接続でPFSを使用する場合はONのまま使用するのがよい。ARルーター同士を接続するときは両者の設定を同じにすること。特に、本コマンド未実装のARルーターとの接続においては、本機の設定をOFFにすること。デフォルトはON。

関連コマンド

CREATE IPSEC POLICY
SET IPSEC POLICY
SHOW ENCO

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H