[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# DISABLE BOOTP RELAY

カテゴリー：IP / DHCP/BOOTPリレー

`DISABLE BOOTP RELAY`

DHCP/BOOTPリレー機能を無効にする。デフォルトは無効。

関連コマンド

ADD BOOTP RELAY
DELETE BOOTP RELAY
ENABLE BOOTP RELAY
PURGE BOOTP RELAY
SET BOOTP MAXHOPS
SHOW BOOTP RELAY

参考

RFC768, User Datagram Protocol
RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure
RFC951, BOOTSTRAP PROTOCOL (BOOTP)
RFC1542, Clarifications and Extensions for the Bootstrap Protocol
RFC2132, DHCP Options and BOOTP Vendor Extensions

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H