[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW ASYN COUNTERS

カテゴリー：インターフェース / 非同期インターフェース

`SHOW ASYN[=asyn-number|ALL] COUNTERS[={DIAGNOSTIC|INTERFACE|RS232}]`

asyn-number: 非同期ポート番号（0）

非同期ポートの統計カウンターを表示する。
本コマンドはUSER（一般ユーザー）権限のポートからは実行できない。

パラメーター

ASYN: 非同期ポート番号。省略時はコマンドを入力したポートが対象となる。また、ALLを指定した場合は、すべての非同期ポートに関する情報が表示される。

COUNTERS: 統計カウンター。DIAGNOSTIC（プライベートMIB）、INTERFACE（インターフェースMIB）、RS232（RS-232 MIB）から選択する。省略時はすべての統計カウンターが表示される。

入力・出力・画面例

    Manager > show asyn counters

    ASYN 0:        249 seconds    Last change at:          0 seconds

    RS-232 MIB Counters
         Receive:
    ParityErrs               0
    FramingErrs              0
    OverrunErrs              0

    Diagnostic Counters
        Receive:                        Transmit:
    inCharacters             47    outCharacters           1978
    inBuffers                32    outBuffers                48
    fcsErrors                 0    droppedBuffers             0
    pppErrors                 0    lostInterrupts             0
    slipErrors                0

        General:
    disconnects               0

関連コマンド

DISABLE ASYN
ENABLE ASYN
RESET ASYN
RESET ASYN COUNTERS
RESET ASYN HISTORY
SET ASYN
SET MANAGER ASYN
SET TTY
SHOW TTY

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H