## CentreCOM AR550S 設定例集 2.9
##  126 BGP-4：ASコンフェデレーション
##  ルーターBのコンフィグ
##
## 「#」で始まる行は、コンソールから入力しないと意味を持たないコマンドです。

ADD USER=secoff PASSWORD=secoff PRIVILEGE=SECURITYOFFICER
ENABLE L2TP
ENABLE L2TP SERVER=BOTH
SET L2TP PASSWORD=l2tpB
ADD L2TP CALL=remote REMOTE=remote IP=172.16.0.1 TYPE=VIRTUAL PRECEDENCE=in PASSWORD=l2tpA
CREATE PPP=0 OVER=eth1-ANY
SET PPP=0 OVER=eth1-ANY USER=userB@isp PASSWORD=isppasswdB LQR=OFF BAP=OFF ECHO=ON
CREATE PPP=1 OVER=TNL-remote LQR=OFF BAP=OFF ECHO=ON
ENABLE IP
ADD IP INT=eth0 IP=192.168.110.2 MASK=255.255.255.0
ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.20.1 MASK=255.255.255.0
ADD IP INT=ppp0 IP=172.16.0.2 MASK=255.255.255.255
ADD IP INT=ppp1 IP=192.168.100.2 MASK=255.255.255.0
ADD IP ROUTE=172.16.0.1 MASK=255.255.255.255 INT=ppp0 NEXT=0.0.0.0
SET IP AUTONOMOUS=65021
SET BGP CONFEDERATIONID=65020
ADD BGP PEER=192.168.110.1 REMOTEAS=65021 NEXTHOPSELF=YES
ADD BGP PEER=192.168.100.1 REMOTEAS=65010
ADD BGP IMPORT=STATIC
ENABLE BGP PEER=192.168.110.1
ENABLE BGP PEER=192.168.100.1
# CREATE ENCO KEY=1 TYPE=GENERAL VALUE=secret
CREATE ISAKMP POLICY=i PEER=172.16.0.1 KEY=1 SENDN=TRUE HEARTBEATMODE=BOTH
CREATE IPSEC SASPEC=1 KEYMAN=ISAKMP PROTOCOL=ESP ENCALG=DES HASHALG=SHA
CREATE IPSEC BUNDLE=1 KEYMAN=ISAKMP STRING=1
CREATE IPSEC POLICY=isa INT=ppp0 ACTION=PERMIT LPORT=500 RPORT=500 TRANSPORT=UDP
CREATE IPSEC POLICY=vpn INT=ppp0 ACTION=IPSEC KEYMAN=ISAKMP BUNDLE=1 PEER=172.16.0.1
SET IPSEC POLICY=vpn LAD=172.16.0.2 LPORT=1701 RAD=172.16.0.1 RPORT=1701
ENABLE IPSEC
ENABLE ISAKMP
# LOGIN secoff
# ENABLE SYSTEM SECURITY_MODE
