[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# DELETE IP FILTER

カテゴリー：IP / IPフィルター

`DELETE IP FILTER=filter-id ENTRY={entry-id|ALL}`

filter-id: フィルター番号（0〜399）
entry-id: エントリー番号（1〜3071）

IPフィルターから指定したエントリー（ルール）を削除する。

パラメーター

FILTER: フィルター番号

ENTRY: エントリー番号。この番号は可変なので、必ずSHOW IP FILTERコマンドで確認してから指定すること（Ent.フィールド）。ALLを指定した場合は、該当するフィルターの全エントリーが削除される。

例

``■ トラフィックフィルター「0」からエントリー「2」を削除する。
`DELETE IP FILTER=0 ENTRY=2
` ■ ポリシーフィルター「100」の全エントリーを削除する。
`DELETE IP FILTER=100 ENTRY=ALL`

備考・注意事項

エントリーを削除しても、他のエントリーの番号は変わらない。

関連コマンド

ADD IP FILTER
SET IP FILTER
SHOW IP FILTER

参考

RFC768, User Datagram Protocol
RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC793, TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure
RFC1771, A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)
RFC1772, Application of the Border Gateway Protocol in the Internet

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H