[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# DELETE IP HELPER

カテゴリー：IP / UDPブロードキャストヘルパー

`DELETE IP HELPER DESTINATION=ipadd INTERFACE=interface PORT={port|port-name}`

ipadd: IPアドレス
interface: IPインターフェース名（eth0、ppp0など）
port: UDPポート番号（1〜65535）
port-name: サービス名

UDPブロードキャストパケットの転送先登録を削除する。

パラメーター

DESTINATION: UDPブロードキャストの転送先IPアドレス

INTERFACE: UDPブロードキャストを監視するIPインターフェース

PORT: UDPポート番号

関連コマンド

ADD IP HELPER
DISABLE IP HELPER
ENABLE IP HELPER
SHOW IP HELPER

参考

RFC768, User Datagram Protocol
RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H