## CentreCOM AR550S 設定例集 2.9
##  175 センター/リモート間でIPv6マルチキャストネットワークの構築
##  ルーターCのコンフィグ

create ppp=0 over=eth0-any
set ppp=0 over=eth0-any user=userC@isp password=isppasswdC bap=off lqr=off echo=on
enable ip
add ip int=vlan1 ip=192.168.3.1
add ip int=ppp0 ip=172.16.0.3 mask=255.255.255.255
add ip route=0.0.0.0 mask=0.0.0.0 int=ppp0 nexthop=0.0.0.0
enable firewall
create firewall policy=net
enable firewall policy=net icmp_f=ping,unreach
disable firewall policy=net identproxy
add firewall policy=net int=vlan1 type=private
add firewall policy=net int=ppp0 type=public
add firewall policy=net nat=enhanced int=vlan1 gblint=ppp0
add firewall policy=net rule=1 action=allow int=ppp0 proto=41 ip=172.16.0.3 gblip=172.16.0.3
enable ipv6
add ipv6 int=vlan1 ip=2001:0:0:3::1/64 publish=yes
enable ipv6 advertise
add ipv6 tunnel local=172.16.0.3 target=172.16.0.1
add ipv6 rip int=virt0
enable ipv6 rip
enable ipv6 mld
enable ipv6 mld int=vlan1
enable ipv6 mld int=virt0
enable pim6
add pim6 int=vlan1
add pim6 int=virt0
