[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# ADD DHCP OPTION

カテゴリー：DHCPサーバー / 一般コマンド

`ADD DHCP OPTION=number POLICY=name TYPE={IP|SWITCH|VALUE|STRING|HEXSTRING|NONE} VALUE=value [NAME=option-name]`

number: 1-254
name: DHCPポリシー名（1〜15文字。大文字小文字を区別しない）
option-name: 文字列（1〜15文字）
value: DHCPオプション文字列（TYPEパラメーターの値）

DHCPサーバーに任意のDHCPオプションを追加する。

パラメーター

OPTION: 追加するOption番号 1-254

POLICY: DHCPポリシー名

NAME: オプション名。SHOW DHCP POLICYコマンドで表記される。

TYPE: VALUEパラメータのフォーマットを設定する。下の表を参照。

VALUE: 使用するDHCPオプションの値。TYPEパラメータで指定されたフォーマットが使用される。

表 1
TYPEパラメーターの値 | 説明
IP | IPアドレス(xx.xx.xx.xx)を使用する。
SWITCH | on, off, yes, no, true, false, enabled, disabledを使用する。
VALUE | 0から4294967295までの値を使用する。
STRING | 1-255文字の文字列を使用する。スペースを使う場合は文字列を'"'で囲む。
HEXSTRING | 16進数表記の文字列(00-FF)を使用する。510文字まで設定可能。
NONE | 値を使用しない。

備考・注意事項

ADD DHCP POLICYコマンドなどで設定された既存のオプションと重複した場合、本コマンドが優先される。このため、本コマンドでは、ADD DHCP POLICYコマンドで設定可能なオプション番号（1-42,44-49,58-59,65-67）以外の使用を推奨。

関連コマンド

ADD DHCP POLICY
SET DHCP OPTION
SHOW DHCP POLICY

参考

RFC1541, Dynamic Host Configuration Protocol
RFC2132, DHCP Options and BOOTP Vendor Extensions

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H