[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# DESTROY VLAN

カテゴリー：VLAN / 一般コマンド

`DESTROY VLAN={vlanname|2..4094|ALL}`

vlanname: VLAN名（1〜15文字。英数字とアンダースコア、ハイフンを使用可能。ただし、「default」は指定できない。大文字小文字を区別しない）

VLANを削除する。
VLAN defaultは削除できない。また、所属ポートがあるVLANや、他のソフトウェアモジュールとバインドされているVLAN（VLANにIPアドレスが設定されている場合など）も削除できない。あらかじめポートを削除したり、IPアドレスを削除したりしてから本コマンドを実行すること。

パラメーター

VLAN: VLAN名またはVLAN ID。ALLを指定した場合は、VLAN defaultを除くすべてのVLANが削除される。VLAN defaultは削除できない。

関連コマンド

CREATE VLAN
SHOW VLAN

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H