[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW STAR NETKEY

カテゴリー：暗号・圧縮 / STAR鍵交換

`SHOW STAR=star-id NETKEY`

star-id: STARエンティティー番号（0〜255）

指定したSTARエンティティーのネットワークキーをASCII形式で表示する。マスタールーター上でのみ実行可能。

パラメーター

STAR: STARエンティティー番号

入力・出力・画面例

    Manager > show star=0 netkey

      fbj5m5ap7wasgd

関連コマンド

CREATE STAR
DESTROY STAR
DISABLE STAR DEBUGGING
ENABLE STAR DEBUGGING
ENABLE STAR MKTTRANSFER
SET STAR
SHOW STAR
SHOW STAR COUNTERS
SHOW STAR MKTTRANSFER LOG

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H