[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# DELETE BGP PEER

カテゴリー：IP / 経路制御（BGP-4）

`DELETE BGP PEER=ipadd`

ipadd: IPアドレス

BGPピアを削除する。該当ピアは無効状態（DISABLE BGP PEERコマンド）でなくてはならない。

パラメーター

PEER: BGPピアのIPアドレス。

参考

RFC1771, A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)
RFC1772, Application of the Border Gateway Protocol in the Internet
RFC1930, Guidelines for creation, selection, and registration of an Autonomous System (AS)
RFC1997, BGP Communities Attribute
RFC3065, Autonomous System Confederations for BGP

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H