[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# DISABLE IPV6 ADVERTISE

カテゴリー：IPv6 / 近隣探索

`DISABLE IPV6 ADVERTISE [INTERFACE=interface]`

interface: インターフェース名

ルーター通知（RA）パケットの送信を無効にする。デフォルトは無効。
インターフェース名を指定した場合は、該当するインターフェースでのみRAの送信を無効にする。インターフェース名を指定しなかった場合は、すべてのインターフェースでRAの送信を無効にする。

パラメーター

INTERFACE: IPv6インターフェース名。省略時はすべてのインターフェースが対象となる

関連コマンド

ENABLE IPV6 ADVERTISE
SHOW IPV6

参考

RFC2460, Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification
RFC2461, Neighbor Discovery for IP Version 6 (IPv6)
RFC2462, IPv6 Stateless Address Autoconfiguration
RFC2463, Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H