[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# DESTROY DHCP6 RANGE

カテゴリー：DHCPv6サーバー / DHCPv6レンジ（提供アドレス）

`DESTROY DHCP6 RANGE=range`

range: DHCPv6レンジ名（1〜15文字。大文字小文字を区別しない）

DHCPv6レンジを削除する。

パラメーター

RANGE: DHCPv6レンジ名

関連コマンド

ADD DHCP6 RANGE
CREATE DHCP6 RANGE
DELETE DHCP6 RANGE
SHOW DHCP6 RANGE

参考

RFC3315, Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6(DHCPv6)

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H