[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW IP FLOW

カテゴリー：IP / 一般コマンド

`SHOW IP FLOW`

IPトラフィックフローテーブルを表示する。

入力・出力・画面例

    SecOff > show ip flow

    IP Flow Table (Max. Flows = 4000)
    IP Addresses                        Prot    Port Numbers         Hits  Flag   St
    Int (in->out)            Dump  Mc  Bc Local  route     mroute    Arp        Filt
    --------------------------------------------------------------------------------
    192.168.1.200   - 192.168.10.103    ICMP        8 - 0             338  005000  2
    0 vlan1     -               0  n   n      0  00000000  00000000  00000000  n/n/n
    192.168.10.103  - 192.168.1.200     ICMP        0 - 0             339  002000  2
    0 eth0      -vlan           0  n   n      0  008f3d0c  00000000  00000000  n/n/n
    192.168.1.200   - 192.168.1.1       ESP         0 - 0            2715  001000  2
    0 vlan1     -               0  n   n      1  00000000  00000000  00000000  n/n/n
    192.168.10.103  - 192.168.10.255    UDP       138 - 138             1  000000  2
    0 eth0      -               0  n   n      2  00000000  00000000  00000000  n/n/n
    192.168.10.103  - 192.168.10.255    UDP       137 - 137             4  000000  2
    0 eth0      -               0  n   n      2  00000000  00000000  00000000  n/n/n

表 1
IP Addresses | フローを構成する両エンドのIPアドレス（a.b.c.d - e.f.g.h）
Prot | IPプロトコル名またはプロトコル番号
Port Numbers | プロトコルがTCP/UDPの場合、フローを構成する両エンドのポート番号（x - y）。ICMPの場合はメッセージタイプとコード（type - code）。その他のプロトコルでは意味を持たない（0 - 0と表示）
Hits | このフローエントリーの使用回数
Flag | フローに対する処理を示すビットフラグ
St | フローの状態
Int (in->out) | インターフェース
Dump | 該当フローのパケットを破棄するかどうか。理由（フィルタリング、インターフェースが無効状態、など）により番号が異なる
Mc | マルチキャストフローかどうか
Bc | ブロードキャストフローかどうか
Local | IPルーティングにおけるパケットタイプ
route | ユニキャスト経路情報の保存先メモリーアドレス
mroute | マルチキャスト経路情報の保存先メモリーアドレス
Arp | ARP情報の保存先メモリーアドレス
Filt | 該当フローがIPフィルターを通過するかどうか。スラッシュで区切られた3つの項目は、左からトラフィックフィルター、ポリシーフィルター、プライオリティーフィルターを示す

参考

RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H