[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW FLASH PHYSICAL

カテゴリー：運用・管理 / 記憶装置とファイルシステム

`SHOW FLASH PHYSICAL`

フラッシュメモリーの物理情報を表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show flash physical
    total size ............ 16 MBytes
       available to FFS ... 15 MBytes
       available to boot .. 1 MBytes
    device type ........... 28F128
    devices ............... 1
    location .............. built in
    programming power ..... off
    block erase time ...... 1000 milliseconds
    total erase blocks .... 128
       FFS erase blocks ... 120
       Boot erase blocks .. 8
    erase block size ...... 128 kBytes
    erase bit state ....... 1
    page buffers .......... 1
    size of page buffer ... 32 bytes

表 1
total size | 合計容量
available to FFS | フラッシュファイルシステム（FFS）に割り当てられた容量
available to boot | ブートコードに割り当てられた容量
device type | フラッシュデバイスのタイプ
devices | フラッシュデバイスの数
location | フラッシュメモリーの実装形態。「SIMM stick」か「built in」
programming power | プログラミングパワーの状態。onかoff
block erase time | 消去ブロック消去所要時間
total erase blocks | 消去ブロック数
erase block size | 消去ブロックサイズ（バイト）
erase bit state | 消去ビットの状態
page buffers | ページバッファー数
size of page buffer | ページバッファーサイズ（バイト）

関連コマンド

SHOW FLASH

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H